<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="MOLEX_48037-1000">
<description>USB A type PLUG, SMT, Bent Shell Leg</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="USB_A_PLUG">
<pin name="SHLD1" direction="pwr"/>
<pin name="SHLD2" direction="pwr"/>
<pin name="VBUS" direction="pwr"/>
<pin name="USB_D-"/>
<pin name="USB_D+"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="VDD_3V3">
<pin name="VDD_3V3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="VDD_1V8">
<pin name="VDD_1V8" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="USB_A_PLUG" prefix="J" uservalue="yes">
<description>USB A Plug</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB_A_PLUG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MOLEX_48037-1000">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="SHLD2" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D+" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_D-" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="P$1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VDD_3V3" prefix="VDD_3V3">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VDD_3V3"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="VDD_1V8" prefix="VDD_1V8">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="VDD_1V8"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
